	建设单位/
用人单位名称
	安徽省巢湖市宏顺机械铸造有限公司

	建设单位/
用人单位地址
	巢湖市居巢区柘皋镇工业集中区芜合高速入口旁

	评价报告名称
	安徽省巢湖市宏顺机械铸造有限公司职业病危害现状评价报告

	项目简介
	安徽省巢湖市宏顺机械铸造有限公司于2011年2月11日成立，厂址位于安徽省巢湖市柘皋镇工业集中区芜合高速入口旁，厂区占地面积29311.6平方米，目前产能为年产6000吨生铁铸件。

	现场调查人
	卢康
	现场调查时间
	2021年10月29日

	采样人员
	梅丽、薛峰、徐雷、孔伟
	现场采样时间
	2021年11月1日-3日

	检测人员
	江孟琦、梅丽、薛峰、徐雷、孔伟
	检测时间
	2022年11月2日-11月4日

	建设单位/用人单位陪同人
	罗丹丹

	影像资料（采样）
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	评价结论与建议
	用人单位属于职业病危害严重的用人单位。依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）规定的要求，用人单位属于第三大项C制造业中—C339铸造及其他金属制品制造，属于职业病危害严重行业。

（一）工程技术措施

1、建议用人单位针对精加工车间焊接作业场所增设局部通风防护设施。

2、投芯车间熔炼炉集气罩、除尘管道和熔炼炉绝热层均已损害，需要维修、更换。

3、喷塑车间为半封闭厂房，热烘炉为高温作业场所，应加强车间内机械通风，并增设防高温设施。

4、用人单位车间采光、照明应按照《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）要求进行设置并安装人工照明灯具。

5、投芯车间砂处理单设隔间防止矽尘逸散至其他作业场所。

6、合理布局车间作业场各类工具、材料堆放同时应加强作业场所防尘管理，制定、落实车间清扫制定。

（二）个人防护措施

1、建议用人单位应对熔炼、浇铸、制芯、焊接作业等关键岗位的劳动者配备符合岗位防护要求的防护用品，并进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用品佩戴和使用情况。

2、用人单位应持续加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。

3、用人单位应持续加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管理工作，采取奖惩等措施。

4、用人单位应加强对车间作业现场卫生清扫，及清扫人员的个人防护用品配发、佩戴情况的监督管理。

（三）组织管理
1、组织企业主要负责人进行职业卫生培训工作且培训合格；

2、用人单位应组织安排车间卫生清洁工作，满足工艺流程及运料方便的前提下，设置车间地面警示线划分生产区、堆放区，确保车间过道无障碍。

3、随着该项目的运行，应根据生产运行的实际情况及时对职业卫生管理制度和操作规程进行修改完善，使其具有针对性和时效性。

4、用人单位应当按照《职业卫生档案管理规范》（原安监总厅安健〔2013〕171号）的相关要求，及时完善、更新职业健康监护档案，补充劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史等内容。

（四）职业健康监护

1、今后应严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《职业健康监护技术规范》的要求，组织接触职业病危害因素劳动者进行岗前、在岗、离岗职业健康检查；检查人数不得少于实际接触职业病危害因素人数，确保职业健康检查率达100%。

2、完善职业健康监护档案资料，补充劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史信息内容。

3、对已做过在岗期间职业健康检查的劳动者有结果出现异常的项目，应根据职业健康监护的要求复查异常项目，并保存、记录好复查结果档案、周期；按职业健康检查机构的要求，做好接害劳动者后续职业健康监护管理工作。

	技术审查专家组评审时间
	2021.11.27

	技术审查专家组评审意见
	专家组同意《现评报告》通过技术评审，评价机构按照专家建议和专家组提出的其它意见修改完善后，经专家组长确认后，由用人单位存档备查。


